売却車両仕様書（車－5　コマツ・ＷＡ３０－５）

○車両詳細情報
コマツ アバンセ
WA30－５ ミニホイールローダ
〇性能
・バゲット容量（山積） 0.4㎥
・常用荷重 640㎏
・走行速度　前進 15㎞／h
　　　　　　　後進 15㎞／h
・最小回転半径 車体最外側部 3,610㎜
　　　　　　　 最外車輪中心 3,060㎜
・最大けん引力 2,600㎏
〇重量
・運転整備重量（乗員1名55㎏およびキャノピ含む） 2,560㎏
〇エンジン
・名称 小松3D84N－2AAディーゼルエンジン
・定格出力 29PS／2,700rpm
・最大トルク 9.0kgm／1,800rpm
・スタータ 12V 2kW
・オルタネータ 12V 40A
・バッテリ 12V 60Ah×1個
※上記性能、重量、エンジンについては取扱説明書記載のものです。

基本情報
	使用時間
	3742時間

	引き渡し保管場所
	福島県田村郡三春町地内

	車両の状況
	・三春町役場の作業車として使用しておりました。
・長期使用におけるキズや汚れ、サビが車両全体にあります。
・車両は屋外で保管しています。
・使用時間は3742時間です（令和８年８月１９日時点のものであり、車両の維持管理等により、若干変動する可能性があります。

	引き渡し条件
	・現状有姿での引き渡しとなります。売却物件の輸送等は行いません。自らの引き方、または業者手配ができる方に限ります。
・輸送費用は買受人の負担とし引定日以降、代金納付後に行います。

	[bookmark: _GoBack]その他
	・車両の外装等の状態確認や各機能の動作確認は職員ができる範囲で行ったものであり、全てを確認したものではないため、車両の状態は下見会で確認してください。
・落札後、いかなる理由があっても、引き渡した財産の返品、交換、苦情などは受け付けません。
・走行距離は、令和８年８月１９日に確認したものになります。車両の維持管理等により、若干変動する可能性があります。



【下見会のご案内】
日　時　　令和８年９月１４日（月）～令和８年９月１８日（金）
　　　　　　午前１０時～午後４時３０分まで（事前予約制）
会　場　　福島県田村郡三春町地内
問合先　　電話番号：０２４７－６２－２１３２
